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Приложение № 1

к Положению «Об организации работ по строительству, оборудованию, оформлению выставочных  площадей, стендов и шале, арендованных Экспонентами Международного авиакосмического салона МАКС-2003»
Рекомендации и правила для всех стендов
Строительство стендов производится из оборудования международного стандарта, а именно:

· высота панелей 2.5 м, панели ламинированы с двух сторон, ковровые покрытия, имеющие сертификат пожарной безопасности, электрооборудование соответствующего качества.

· размещение экспонатов на стенде и художественной оформление стенда осуществляется Экспонентами самостоятельно и должно соответствовать тематике Выставки.

· при планировании размещения экспонатов на стенде следует учесть, что ширина рабочей поверхности стандартной стеновой панели колеблется от 983 до 990 мм (в зависимости от типа используемого оборудования).

· все работы, связанные с энергообеспечением, подведением воды и канализации к стендам, могут быть выполнены только  дирекцией  «Авиасалона» и при условии оплаты соответствующих  подключений.

· специальная подсветка на фризовой панели должна освещать только данную фризовую панель и не должна мешать работе соседних стендов. Мигающий свет не допускается. Дирекция  «Авиасалона» оставляет за собой право отключить электропитание фризовой панели у Экспонента, который светом мешает другим Экспонентам Выставки.

· без письменного разрешения дирекции «Авиасалона» и оплаты соответствующих услуг по установке запрещено крепить элементы оборудования и выставочных экспонатов к потолку, стенам и другим конструкциям зала.

· к стеновым панелям выставочных стендов разрешается прикреплять информационные материалы только при помощи одностороннего или двухстороннего скотча. Запрещается использовать для крепления информационных материалов и декоративного оформления клей, краски и другие материалы, которые могут повредить поверхность панелей.

· на каждой открытой в проходы стороне стенда должны быть указаны номер стенда и название фирмы (фризовая надпись).

· дирекция «Авиасалона» оставляет за собой право временно остановить или прекратить работу Экспонента, который  не представил и не согласовал проект стенда с высокими (более 2.5 м) элементами конструкций. Окончательное решение по строительству таких сооружений выносится дирекцией  «Авиасалона»  после инспекции на месте расположения стенда.

· дирекция «Авиасалона» имеет право переставить, вынести, убрать за счет Экспонента все, что может по вине Экспонента мешать нормальной работе выставки. 

· Экспонент гарантирует возврат предоставленного ему во временное пользование дирекцией  «Авиасалона» выставочного оборудования без дефектов и повреждений, которые могут возникнуть в период работы Выставки. В случае порчи оборудования взимается плата в трехкратном размере его стоимости.
Превышение стандартных габаритов стенда
· При строительстве стенда с элементами конструкций, превышающих стандартную высоту 2.5 м, Экспонент должен согласовать месторасположение и особенности стенда с дирекцией  «Авиасалона». Эскизные проекты таких  стендов должны быть предоставлены на  согласование в дирекцию  «Авиасалона»  не позднее 01 июля 2003 года.

· Выставочные конструкции и экспонаты должны располагаться в пределах выделенной Экспоненту площади, то есть не выступать в проходы для посетителей и не занимать служебную площадь за стендом.

· Строительство 2-х этажных стендов осуществляется из стандартных комплектующих, использующихся в процессе строительства выставочных стендов. Стенды из нестандартных требуют предъявления конструкторской документации в соответствии с действующими нормами строительства. 

Порядок осмотра стендов и оплата дополнительных счетов

В течение первых двух дней работы выставки ответственный представитель дирекции  «Авиасалона»  производит осмотр экспозиции. Если в ходе осмотра выявляется, что габариты стенда Экспонента не соответствуют указанным в заявке или экспонаты и/или выставочные конструкции выступают за границы стенда, то дирекция  «Авиасалона» производит обмер превышения и выставляет счет. 

Дополнительные рекламоносители и превышение высоты (2.5 м) оплачивается в соответствии с расценками Формы № 9, а несанкционированно  занимаемая выставочная площадь (проходы) – в соответствии с ценой 1 кв.м. необорудованной выставочной площади, занимаемой Экспонентом; также взимаются штрафные санкции в размере 30% от суммы превышения.

Данный счет дирекция  «Авиасалона»  передает Экспоненту в течение 3-го дня работы Выставки. В случае отсутствия на стенде  ответственного  представителя  Экспонента счет будет выслан по факсу в офис Экспонента.

До окончания работы Выставки все дополнительные счета должны быть оплачены. В противном случае  демонтаж стенда будет запрещен.

Соблюдение правил противопожарной безопасности

Запрещается размещать на стендах экспонаты, являющиеся пожароопасными либо легковоспламеняющимися. (cтеновые панели должны быть ламинированными с двух сторон, категорически запрещено использовать фанеру и др. легковоспламеняющиеся материалы без специальной обработки). Строитель обязан произвести противопожарную обработку всех легковоспламеняющихся предметов и материалов, представить дирекции «Авиасалона» соответствующие сертификаты противопожарной безопасности и обеспечить за свой счет необходимые специальные средства защиты.

Для стендов  на необорудованной площади во время заезда, монтажа и в период работы выставки Экспонент должен иметь:

· планировку стенда

· сертификат, подтверждающий, что используемые при строительстве материалы и конструкции прошли противопожарную обработку и не являются легковоспламеняющимися и пожароопасными

· договор с фирмами, осуществившими противопожарную обработку материалов и конструкций.

Стенды на необорудованной площади

Экспоненты, заказавшие  необорудованную площадь, сами обеспечивают  проектирование, строительство  и оформление стенда, руководствуясь настоящим договором. При этом заключение договора на обеспечение условий монтажно-демонтажных, электротехнических, сантехнических и других инженерных работ обязательно.  В этом случае Экспонент обязан до 01 июля 2003 года  представить дирекции «Авиасалона»  на согласование полную техническую документацию (в двух экземплярах) с указанием необходимых нагрузок, проекты стендов и временных сооружений, схемы электро- и  сантехнических подключений и места установок телефонов и факсов. Внесение изменений в согласованные проекты без письменного согласия дирекции «Авиасалона» не допускается. К электромонтажным работам  на стенде и за его пределами допускается только персонал Экспонента, имеющий допуск  на проведение соответствующих работ. Во время монтажа экспозиции будет производиться проверка соответствующих удостоверений. Все подключения электрокабелей Экспонентов в люках электропитания и силовых электрощитах производятся только электромонтерами выставочного комплекса.

